عمارت کی حفاظت

# رہائشیوں کے لیے اہم معلومات فائر ڈور چیک

ہائے

ایک محفوظ، زیادہ محفوظ ماحول کی طرف ہمارے سفر کے ایک لازمی حصے میں خوش آمدید۔ برمنگھم سٹی کونسل کی اپنی کمیونٹی کے ہر رکن کی حفاظت کے لیے جاری وابستگی کے حصے کے طور پر، ہمیں ایک اہم حفاظتی اقدام متعارف کرانے پر فخر ہے جو آپ کے تحفظ اور ذہنی سکون کے لیے ہماری لگن کو اجاگر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

کیا

ہر سال، ایک یا زیادہ بلڈنگ سیفٹی آفیسرز آپ کے فلیٹ کے داخلی دروازے کا فوری معائنہ کرنے کے لیے آپ کی پراپرٹی کا دورہ کریں گے۔ یہ چیک ہمارے حفاظتی جائزے کا حصہ ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ داخلے کے تمام دروازے آگ کے دروازوں کے طور پر صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، جو عمارت میں موجود ہر شخص کے لیے ضروری تحفظ اور ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں۔

کیوں

آگ کے دروازے عمارت کے آگ سے تحفظ کے ماڈل کا ایک اہم جزو ہیں۔ وہ آگ کو تیزی سے پھیلنے سے روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جو آپ کو محفوظ طریقے سے نکلنے کے لیے قیمتی وقت فراہم کرتے ہیں۔ بلڈنگ سیفٹی ایکٹ 2022 اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ دروازے کوڈ کے مطابق ہیں، آپ کی حفاظت اور قانونی تعمیل کے لیے ہماری وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے باقاعدہ جانچ کا حکم دیتا ہے۔

کیسے

معائنہ تیز اور موثر ہو گا، جس سے آپ کے دن میں رکاوٹ کم ہو گی۔ ہمارے تربیت یافتہ افسران آپ کے دروازے کی سالمیت، مہریں، اور بند ہونے کی جانچ کریں گے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ قانون کے ذریعے طے شدہ حفاظتی معیارات پر پورا اترتا ہے۔ رسائی فراہم کرنے کے علاوہ آپ کی طرف سے کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران، یہاں کچھ بنیادی جانچیں ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کے آگ کے دروازوں میں کوئی واضح مسئلہ موجود ہے۔

خلاء

جب دروازہ بند ہوتا ہے تو دروازے کے اوپر اور اطراف کے ارد گرد خلا 4mm سے کم ہونا چاہیے۔ دروازے کے نیچے کا فاصلہ قدرے بڑا ہو سکتا ہے (8 ملی میٹر تک)، لیکن یہ دروازے پر منحصر ہے۔ مثالی طور پر، آپ کو دروازے کے نیچے روشنی نہیں دیکھنی چاہیے۔

مہریں

گمشدہ یا خراب شدہ مہروں کے نشانات تلاش کریں اور چیک کریں کہ وہ برقرار ہیں۔ یہ سفید پلاسٹک مواد کے ٹکڑے کی طرح نظر آتے ہیں جو دروازے یا فریم کے ارد گرد نصب کیا جاتا ہے.

قلابے

قلابے مضبوطی سے لگائے جائیں (ان میں سے تین یا زیادہ)، بغیر کسی گمشدہ یا ٹوٹے ہوئے پیچ کے۔ یاد رکھیں، آگ کے دروازوں کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ آگ اور دھوئیں کے پھیلاؤ کو روکنے کی ان کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔

بند کرنا

تمام آگ کے دروازوں کو قریب سے کام کرنے والے فائر ڈور کے ساتھ نصب کیا جانا چاہئے، لہذا یہ خود بخود دروازے کو اپنے فریم میں مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ چیک کریں کہ دروازہ فرش یا فریم پر چپکے بغیر کنڈی پر مضبوطی سے بند ہوتا ہے۔

براہ کرم کسی بھی تشویش کی اطلاع housingrepairsonline@birmingham.gov.uk پر یا 0121 2163330 پر کال کر کے دیں۔ آگ کے دروازے کو چیک کرنے کے طریقہ کے بارے میں اضافی معلومات آپ کی عمارت کے اندر موجود نوٹس بورڈ پر دستیاب ہے۔